PRO GASKET

(víceúčelové vysoce kvalitní těsnění)

Primární aplikace:

Automobilové (jako těsnění)

1. Ventily

2. Převodovky

3. Setrvačníky

4. Vodní pumpy

5. Kryty řetězů a řemenů

6. Tělesa termostatů

7. Spodek klikové skříně

8. Vodotěsné a prachotěsné aplikace (např. roztrhané prachovky)

9. Těsnění koncových světel a bočních blikačů

10. Těsnění bočních zrcátek

11. Těsnění střešních oken

12. Opravy gumových těsnění okolo dveří

13. Těsnění okolo antén vyvedených z karosérie

Sekundární aplikace:

1. Nákladní automobily – stejné aplikace

2. Traktory a ostatní zemědělské stroje – stejné aplikace

3. Motocykl – těsnění těles alternátorů

4. Lodě – stejné aplikace

5. Elektrické aplikace – izoluje elektrické konektory 
     (Pop Gasket je nevodivý = izolant)

